****

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продавец: |  | | | | |
|  |  | | | | |
| Покупатель: |  | | | | |
|  |  | | | | |
| Наименование изделия: | Модуль условного доступа | | |  |  |
|  | ТЕНШ.463269. |  |  | | |
|  |  | | | | |
| Серийный №: |  | | | | |
|  |  | | | | |
| ID №: |  | | | | |
|  |  | | | | |

**Гарантийный срок эксплуатации – 1 (один) год** с момента ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

**Гарантийный срок хранения**, предшествующий гарантийному сроку   
эксплуатации – **2 (два) года** с момента приемки изделия на предприятии-изготовителе (поставщик) до ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Предприятие изготовитель (поставщик) в пределах срока действия гарантий поставщика производит безвозмездное восстановление изделия в случае возникновения отказов и неисправностей не по вине потребителя.

**Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов при эксплуатации изделия:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Значение** |
| Температура хранения повышенная кратковременная, °С, не более | 70 |
| Температура хранения пониженная кратковременная, °С, не менее | минус 50 |
| Рабочая повышенная, °С, не более | 55 |
| Рабочая пониженная, °С, не менее | минус 40 |
| Повышенная относительная влажность среды при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
| Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 8,4∙104 (630) |
| Повышенное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 107 (800) |

**Транспортирование:**

Транспортирование изделия производят в штатной упаковке при температуре от минус 50 °С до 50 °С всеми видами транспорта в условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков:

железнодорожным – на расстояние не более 10 000 км со скоростями, допустимыми на железнодорожном транспорте;

морским, речным;

воздушным – в герметизированных кабинах на высотах до 10 000 м;

автомобильным – на расстояние до 1 000 км по шоссейным дорогам со скоростью, регламентируемой правилами дорожного движения, и до 200 км со скоростью, не превышающей 20 км/ч, по грунтовым дорогам.

**Хранение:**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в отапливаемом хранилище при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в течение всего гарантийного срока хранения. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не допускается.

**Условия предоставления гарантии:**

1. Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие требований технических условий Изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
2. Гарантийный ремонт изделия проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона;
3. Доставка изделия, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

**Условия прерывания гарантийных обязательств:**

1. Несоответствие серийного или ID номера предъявляемого на гарантийное обслуживание изделия номеру, указанному в гарантийном талоне.
2. Наличие явных или скрытых механических повреждений изделия, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
3. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к изделию данного типа.
4. Наличие внутри корпуса изделия посторонних предметов, независимо от их природы.
5. Отказ изделия, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.
6. Установка и запуск изделия несертифицированным персоналом.

Подробная информация о гарантийных сервисных центрах находится на сайте поставщика:

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О. поставщика) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись поставщика)

 М.П.

**С условием гарантии согласен**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О. покупателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

(для юр. лиц)